|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materiaal | Techniek | Onderdeel |
| Staalplaat 1mm | Lasersnijden, buigen, afbramen | Bak BBQ |
| Staalplaat 1mm | Lasersnijden, afbramen | BBQ Rooster |
| Staalplaat 1mm | Lasersnijden, zetten, afbramen | Extra gezette strip 40x40 |
| Koker 20x20x2mm | Zagen | Handvat 1 hoek 45 graden |
| Koker 20x20x2mm | Zagen | Handvat 2 hoeken 45 graden |
| Hout | Frezen | Handvat hout |
| Koker 20x20x2mm | Zagen | Langste koker |
| Koker 20x20x2mm | Zagen | Onder koker |
| Koker 20x20x2mm | Zagen | Onder-midden koker |
| Staalplaat 1mm | Lasersnijden, buigen, afbramen | Schuifkap |
| Staalplaat 1mm | Lasersnijden, buigen, afbramen | Strip gewalst BBQ – Stripje gelast aan de poten en BBQ |
| Staalplaat 1mm | Lasersnijden, buigen, afbramen | Strip over kap |
| Staalplaat 1mm | Lasersnijden, buigen, afbramen | Vorm van de kap op de BBQ waar de schuifdeur op komt |
| Staalplaat 1mm | Lasersnijden | Zijkant platen |
| RVS | Uitbesteden | M5x16 schroef |
| Verzinkt | Uitbesteden | M8x40 bout |
| Verzinkt | Uitbesteden | M8 moer |